**Załącznik nr 1.5 do SIWZ wymogi techniczno –eksploatacyjne dla zabudowy**

**WYMOGI TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE**

**DLA ZABUDOWY MEBLOWEJ Z PŁYTY LAMINOWANEJ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry** Opis minimalnych wymagań | **Potwierdzenie spełnienia wymagań**  **( tak /lub spełnia)**  **oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry** |
|  | Konstrukcja - Zabudowy meblowe o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami) wykonane z płyty meblowej dwustronne laminowanej o gr. 18 mm. Klasa higieniczności E1. Na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m3. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek. Zabudowy meblowe posadowione na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość zabudowy meblowej podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek podpierających). |  |
|  | Uchwyty i stelaże - Uchwyty metalowe dwupunktowe w kształcie litery „C” o rozstawie minimum 128 mm, stelaże blatów, kolorystycznie ujednolicone, lakierowane proszkowo. |  |
|  | Blaty - Blaty robocze o grubości min. 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. Występujące w zestawach przyściennych blaty robocze w miarę możliwości ciągłe na całej długości zabudowy – w przypadku konieczności łączenia blatów oraz zabudowy narożnej – miejsca łączenia należy zabezpieczyć maskującą listwą aluminiową. Blaty posadowione na ciągach szafek przyściennych lub na stelażach stalowych, lakierowanych proszkowo. |  |
|  | Szuflady - Szuflady typu METALBOX producent BLUM lub równoważne o prowadzeniu rolkowym. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |
|  | Zawiasy - Zawiasy do drzwi wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm szybkiego demontażu skrzydła. |  |
|  | Drzwi skrzydłowe - Wszystkie drzwi uchylne oszklone wykonane ze szkła osadzonego w ramie. Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 1 lub 3- punktowy, osadzone w ramie okiennej, w zależności od wysokości drzwiczek. |  |
|  | Zlewy/umywalki - Wpuszczane w blat postformingowy, wykonane ze stali nierdzewnej. Wielkość komór dostosowana do rozmiarów zastosowanych korpusów szafek przyściennych. |  |
|  | Nóżki- meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 15cm  i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana  z uwzględnieniem wysokości nóżek)Meble mobilne - muszą posiadać sztywne podwozie jezdne zespolone z konstrukcją nośną mebla. Koła wykonane z materiałów nie barwiących podłoża. Dwa koła z blokadą jazdy i obrotu. |  |
|  | Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu |  |
|  | Kolorystyka - gama kolorów umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wnętrz wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów, lecz nie później niż do 10 dni od dnia podpisania umowy |  |

Wymiary podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 10% ze względu na istniejące już wyposażenie tj. kaloryfery, wentylatory, klimatyzatory oraz sprzęt specjalistyczny.

…............................... ….................................................

/ miejscowość ,data / /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu/